北京市建设工程建筑垃圾运输处置

工程量清单编制指引
【2026年10月版】

为落实《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的实施意见》（京建发〔2025〕377号，以下简称377号文）中建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的相关规定，贯彻执行《北京市建筑垃圾处置管理规定》（市政府令第293号，2025年修订，以下简称《管理规定》）关于建筑垃圾源头管控、运输消纳及资源化利用管理的相关要求，进一步规范建设工程工程量清单及最高投标限价的编制行为，防范化解工程计量计价纠纷风险，现发布《北京市建设工程建筑垃圾运输处置工程量清单编制指引》（以下简称“指引”）。
本指引适用于本市行政区域内新建、扩建和改建的房屋建筑（含装饰装修工程、房屋修缮工程）和市政基础设施工程施工发承包及实施阶段，依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》（GB/T 50854-2024）等配套工程量计算标准及《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T 638-2023）（以下简称《计量标准》）开展的计量计价活动。
二、本指引依据377号文和《关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知》（京建法〔2017〕27号，以下简称27号文），结合北京市城市管理委员会等部门《关于进一步加强建筑垃圾分类处置和资源化综合利用工作的意见》（京管发〔2022〕24号，以下简称24号文）的相关规定，在《计量标准》基础上，针对土石方工程、地基处理与边坡支护工程等专业工程，进一步规范弃土（石）方、渣土对应的“余方弃置”和“泥浆外运”分部分项工程量清单编制，以及施工垃圾场外运输及消纳措施项目清单编制，并明确上述清单对应的工作内容和工程量计算规则。
（一）建设单位按《管理规定》要求，根据建设工程勘察成果文件和设计文件，编制建筑垃圾治理方案，明确建筑垃圾的产生量及处置方式。
（二）依据《计量标准》编制招标工程量清单时，编制人根据建筑垃圾治理方案，结合地质勘察报告、施工图纸、现场实际，分不同专业单独设置建筑垃圾运输处置项目清单（详见附件1、附件2），具体要求如下：
1.弃土（石）方运输处置项目，分为利用和（或）贮存，在分部分项工程量清单中分别设置不需要消纳处置和（或）需要消纳处置的清单项目。

2.渣土运输处置项目，区分拆除垃圾和杂填土，在分部分项工程量清单中按本指引列项。

3.泥浆弃置项目，在分部分项工程量清单中按《计量标准》列项；《计量标准》未列项的，按本指引补充列项。

4.施工垃圾场外运输和消纳项目在措施项目清单列项。

5.《计量标准》各专业工程清单项目中，凡工作内容包含土方、渣土、泥浆外运及消纳处置的，均需按上述要求单独列项，原清单项目不含该工作内容。如：房屋建筑与装饰工程中“010301005 截(凿)桩头”清单项目，需将其工作内容中的“废料外运、弃置”分离，按渣土运输处置项目单独列项计量计价；市政工程中“040201023 盲沟”清单项目，需将其工作内容中的“余方外运及弃置”分离，按弃土（石）方运输处置项目列项计价。

6.根据24号文，我市建筑垃圾消纳处置场所包括简易填埋场、临时贮存点和资源化处置设施（分就地、临时、固定三类），本指引将建筑垃圾进入上述场所的处置统称为“消纳处置”；24号文与27号文建筑垃圾分类对应关系详见附件3。

三、建筑垃圾运输处置费用计价要点
（一）最高投标限价编制

1.招标人编制最高投标限价时，建筑垃圾运输处置费用应根据招标工程量清单和27号文规定计价，并在工程计价汇总表中单独列明。

2.弃土（石）方运输处置、渣土运输处置及泥浆弃置的费用根据建筑垃圾治理方案、自然密实状态的容重（密度），区分不同的建筑垃圾消纳处置场所，结合我市现行建筑垃圾处理费标准及市场情况计算确定。

3.依据《建设工程施工消耗量标准》（DB11/T 2382-2024）或2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》编制最高投标限价的，不需要消纳处置的外运土（石）方，相应项目中的“弃土或渣土消纳”的消耗量清零。

4.施工垃圾场外运输和消纳费的费用标准按377号文附件中的相应费率（费用标准）执行。

（二）投标报价编制

投标人编制投标报价时，需根据招标文件、招标工程量清单及有关建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，自主填报建筑垃圾运输处置项目的价格。

（三）建筑垃圾消纳费的结算
建筑垃圾运输处置须满足我市相关管理要求，发承包双方宜在施工合同中约定建筑垃圾运输处置费用的结算方法，并加强过程管理。结算时结合施工现场建筑垃圾处置方案、实际确认的处置情况，按照工程量清单计量计价。

四、本指引自发布之日起执行。

五、本指引由北京市建设工程造价管理总站和北京市房屋修缮工程定额管理站负责解释和管理。

附件：1.《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》

（GB/T 50854-2024）等专业建筑垃圾运输处

置工程量清单编制指引

2.《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T638

-2023）建筑垃圾运输处置工程量清单编制指引
3.24号文与27号文建筑垃圾分类的对应关系
附件1

《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》（GB/T 50854-2024）等专业建筑垃圾运输处置工程量清单编制指引

01 房屋建筑与装饰工程

《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）附录A土石方工程中“余方弃置”清单项对应土（石）方弃置，附录B地基处理与边坡支护工程中“泥浆外运”清单项对应泥浆弃置；附录A增加渣土弃置；附录R增加施工垃圾场外运输和消纳清单项。《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）附录A至附录R所有清单项工作内容涉及土方、泥浆、渣土外运及消纳处置的清单项目，均仅包含土方、泥浆、渣土的场内运输，其外运及消纳处置按以下清单列项。

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	010103002XXX
	余方弃置（弃土（石）方）
	1.土石类别

2.消纳
	m3
	按挖方清单项目工程量减回填清单项目工程量（可利用），以体积计算
	1.装卸

2.场外运输

3.消纳

	010103002XXX
	余方弃置（弃土（石）方）
	土石类别
	m3
	按挖方清单项目工程量减回填清单项目工程量（可利用），以体积计算
	1.装卸

2.场外运输

	0101BXXX
	渣土弃置（拆除垃圾）
	1.渣土类别
2.消纳
	m3
	按设计图纸、现场需拆除部位的实际情况核定
	1.装卸

2.场外运输

3.消纳

	0101BXXX
	渣土弃置（杂填土）
	1.渣土类别
2.消纳
	m3
	按设计图示开挖体积计算。
	1.装卸

2.场外运输

3.消纳

	010202016XXX
	泥浆外运
	1.泥浆来源

2.消纳
	m3
	按设计图示尺寸成孔（成槽）部分体积计算
	1.处置

2.场外运输

3.消纳


	项目编码
	项目名称
	单位
	工作内容

	0116BXXX
	施工垃圾场外运输和消纳
	项
	建设工程中除弃土（石）方和渣土项目外施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。


说明：1.土（石）方弃置

清单列项：根据《北京市建筑垃圾处置管理规定》（市政府令第293号，2025年修订）、《北京市城市管理委员会等部门关于进一步加强建筑垃圾分类处置和资源化综合利用工作的意见》（京管发〔2022〕24号）、建设单位编制的建筑垃圾治理方案，按需要消纳处置和（或）不需要消纳处置在分部分项工程项目清单分别列项。项目特征中“土石类别”不能准确划分时，可依据地勘报告进行描述。

提示：一是按照该工程量计算规则计算的余方弃置工程量，为需要消纳处置和（或）不需要消纳处置的合计工程量，结算时，需结合消纳处置情况分别计量；二是由于挖方清单工程量计算规则不计算放坡部分工程量，因此，当回填方不采用本工程挖土方时，土（石）方弃置的综合单价需包含该不计量部分的工程价款。

2.渣土弃置

清单列项：在分部分项工程中按补充清单项目单独编码列项，如房屋建筑与装饰工程可按“0101BXXX”编码。项目特征中“渣土类别”可结合工程实际，按拆除对象或杂填土类型进行描述。
3.泥浆弃置

清单列项：《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）相应清单项目列项。工作内容的“处置”指泥浆的现场处理，如晾晒、脱水等。

泥浆弃置工程量计算规则：“按设计图示尺寸成孔（成槽）部分体积计算”，工程量包含泥浆及泥浆“处置”后的土体。
提示：泥浆弃置综合单价的确定，需结合场地条件，综合考虑泥浆消纳处置和（或）泥浆晾晒后消纳处置的费用。依据《建设工程施工消耗量标准》（DB11/T 2382-2024）编制最高投标限价的，房屋建筑与装饰工程中搅拌桩、注浆桩、锚杆、锚索和土钉的外运泥浆工程量按成桩或成孔体积的10%计算，地下连续墙、渠式切割水泥土连续墙和灌注桩的外运泥浆的工程量按成桩体积的50%计算，其余按泥浆晾晒后消纳处置考虑。例如：旋挖钻成孔灌注桩泥浆弃置的工程量为其成孔体积，其综合单价=50%×（土方装车+土方运输）+50%×（泥浆装车+泥浆运输）。投标人编制投标报价，可依据施工组织方案自主报价。

4.施工垃圾场外运输和消纳

在措施项目清单中，以“项”为计量单位单独列项。工作内容为建设工程中除弃土（石）方和渣土项目外施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。

提示：在使用《北京市房屋建筑和市政工程施工招标文件标准文本》（DZH—HS—2025）时，“4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表”中“（XXXX 单位工程）施工垃圾场外运输和消纳费”中计算基数及费率按377号文附件相应内容执行。按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费的，可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3 措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。各专业措施项目清单补充的“施工垃圾场外运输和消纳”清单项仅作为“4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表”使用。
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02 仿古建筑工程

按照《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T 50855-2024）3.0.4相关规定：“除本标准另有规定外，仿古建筑工程涉及土石方工程、地基处理与边坡支护工程、桩基工程等工程的项目，应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854的相应项目执行。”因此，仿古建筑工程涉及的土（石）方弃置、渣土弃置、泥浆弃置按本指引“01 房屋建筑与装饰工程”部分列项计量；附录K增加施工垃圾场外运输和消纳清单项。
	项目编码
	项目名称
	单位
	工作内容

	0210BXXX
	施工垃圾场外运输和消纳
	项
	建设工程中除弃土（石）方和渣土项目外施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。


03 通用安装工程

按照《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）3.0.4相关规定：“除本标准另有规定外，通用安装工程涉及的土方开挖、回填、垫层、砌筑、抹灰、沟盖板、现浇基础工程的项目，应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854的相应项目执行。”因此，通用安装工程涉及的土（石）方弃置、渣土弃置、泥浆弃置按本指引“01 房屋建筑与装饰工程”部分列项计量；附录P增加施工垃圾场外运输和消纳清单项。
	项目编码
	项目名称
	单位
	工作内容

	0314BXXX
	施工垃圾场外运输和消纳
	项
	建设工程中除弃土（石）方和渣土项目外施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。


04 市政工程

《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）附录A土石方工程中“余方弃置”清单项对应土（石）方弃置，“泥浆弃置”清单项对应泥浆弃置；附录A增加渣土弃置；附录M增加施工垃圾场外运输和消纳清单项。《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）附录A至附录M所有清单项工作内容涉及土方、泥浆、渣土外运及消纳处置的清单项目，均仅包含土方、泥浆、渣土的场内运输，其外运及消纳处置按以下清单列项，项目特征描述、工程量计算参照“01 房屋建筑与装饰工程”相关说明执行。
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	040103003XXX
	余方弃置（弃土（石）方）
	1.土石类别

2.消纳
	m3
	按挖方清单项目工程量减回填用方体积（正数）计算
	1.装卸

2.场外运输

3.消纳

	040103003XXX
	余方弃置（弃土（石）方）
	土石类别
	m3
	按挖方清单项目工程量减回填用方体积（正数）计算
	1.装卸

2.场外运输

	0401BXXX
	渣土弃置（拆除垃圾）
	1.渣土类别
2.消纳
	m3
	按设计图纸、现场需拆除部位的实际情况核定
	1.装卸

2.场外运输

3.消纳

	0401BXXX
	渣土弃置（杂填土）
	1.渣土类别
2.消纳
	m3
	按设计图示开挖体积计算。
	1.装卸

2.场外运输

3.消纳

	040103004XXX
	泥浆弃置
	1.泥浆来源

2.消纳
	m3
	按设计图示尺寸成孔（成槽）部分体积计算
	1.处置

2.场外运输

3.消纳


	项目编码
	项目名称
	单位
	工作内容

	0412BXXX
	施工垃圾场外运输和消纳
	项
	建设工程中除弃土（石）方和渣土项目外施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。


05 园林绿化工程

园林绿化工程涉及的土（石）方弃置、渣土弃置、泥浆弃置按本指引“04 市政工程”部分列项计量；《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）附录D增加施工垃圾场外运输和消纳清单项。
	项目编码
	项目名称
	单位
	工作内容

	0504BXXX
	施工垃圾场外运输和消纳
	项
	建设工程中除弃土（石）方和渣土项目外施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。


07 构筑物工程

按照《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）3.0.4相关规定：“构筑物工程涉及土石方工程、地基处理与边坡支护工程、桩基工程、金属结构工程、门窗工程、防水工程、防腐工程、装饰工程及本标准未列出措施的项目，应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854的相应项目执行。”因此，构筑物工程涉及的土（石）方弃置、渣土弃置、泥浆弃置按本指引“01 房屋建筑与装饰工程”部分列项计量；附录C增加施工垃圾场外运输和消纳清单项。
	项目编码
	项目名称
	单位
	工作内容

	0703BXXX
	施工垃圾场外运输和消纳
	项
	建设工程中除弃土（石）方和渣土项目外施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。


08 城市轨道交通工程

《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）附录A土石方工程中“余方弃置”清单项对应土（石）方弃置；附录A增加渣土弃置、泥浆弃置；附录M增加施工垃圾场外运输和消纳清单项。《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）附录A至附录M所有清单项工作内容涉及土方、泥浆、渣土外运及消纳处置的清单项目，均仅包含土方、泥浆、渣土的场内运输，其外运及消纳处置按以下清单列项，项目特征描述、工程量计算参照“01 房屋建筑与装饰工程”相关说明执行。
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	080101013XXX
	余方弃置（弃土（石）方）
	1.土石类别

2.消纳
	m3
	按挖方清单项目工程量减回填清单项目工程量（可利用)计算
	1.装卸

2.场外运输

3.消纳

	080101013XXX
	余方弃置（弃土（石）方）
	土石类别
	m3
	按挖方清单项目工程量减回填清单项目工程量（可利用)计算
	1.装卸

2.场外运输

	0801BXXX
	渣土弃置（拆除垃圾）
	1.渣土类别
2.消纳
	m3
	按设计图纸、现场需拆除部位的实际情况核定
	1.装卸

2.场外运输

3.消纳

	0801BXXX
	渣土弃置（杂填土）
	1.渣土类别
2.消纳
	m3
	按设计图示开挖体积计算。
	1.装卸

2.场外运输

3.消纳

	0801BXXX
	泥浆弃置
	1.泥浆来源

2.消纳
	m3
	按设计图示尺寸成孔（成槽）部分体积计算
	1.处置

2.场外运输

3.消纳


	项目编码
	项目名称
	单位
	工作内容

	0812BXXX
	施工垃圾场外运输和消纳
	项
	建设工程中除弃土（石）方和渣土项目外施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。


附件2

《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T 638-2023）

建筑垃圾运输处置工程量清单编制指引

《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T 638-2023）附录A土建工程中“余方弃置”清单项对应土（石）方弃置；“渣土场外运输”清单项对应渣土弃置（泥浆弃置在渣土场外运输清单中列项）；施工垃圾场外运输和消纳按附录D相应清单项执行。

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工作内容

	910204002XXX
	余方弃置
	1.弃料品种

2.消纳
	m3
	按挖方清单项目工程量扣除利用回填方体积（正数）计算
	1.装卸

2.运输

3.消纳

	910204002XXX
	余方弃置
	弃料品种
	m3
	按挖方清单项目工程量扣除利用回填方体积（正数）计算
	1.装卸

2.运输

	911801001XXX
	渣土场外运输
	1.工程位置

2.渣土消纳材料种类
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算。
	1.人工（机械）装车、苫盖、运输、卸车

2.场地、车厢的清理

3.渣土消纳


	项目编码
	项目名称
	单位
	工作内容

	940301016XXX
	施工垃圾场外运输和消纳
	项
	修缮工程中除弃土（石）方和渣土项目外，施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。


说明：1.余方弃置

（1）清单列项：根据《北京市建筑垃圾处置管理规定》（市政府令第293号，2025年修订）《北京市城市管理委员会等部门关于进一步加强建筑垃圾分类处置和资源化综合利用工作的意见》（京管发〔2022〕24号）、建筑垃圾治理方案，按需要消纳处置和（或）不需要消纳处置在分部分项工程项目清单分别列项。项目特征中“土石类别”不能准确划分时，可依据地勘报告进行描述。

（2）工程量计算规则：按挖方清单项目工程量扣除利用回填方体积（正数）计算。

提示：弃料品种描述土石类别。按照该工程量计算规则计算的余方弃置工程量，为需要消纳处置和（或）不需要消纳处置的合计工程量，结算时，需结合消纳处置情况分别计量。

2.渣土场外运输

（1）清单列项：项目特征中“渣土消纳材料种类”可结合工程实际，按拆除对象或杂填土类型进行描述。

（2）工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。

提示：泥浆弃置在渣土场外运输清单中列项。综合单价的确定，需结合场地条件，综合考虑泥浆消纳处置和（或）泥浆晾晒后消纳处置的费用。
3.施工垃圾场外运输和消纳

在措施项目工程量清单中，按房屋修缮工程附录D相应清单以“项”为计量单位执行。工作内容为房屋修缮工程中除弃土（石）方和渣土项目外，施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳。

附件3

24号文与27号文建筑垃圾分类

的对应关系

一、24号文关于建筑垃圾分类处置管理规定，按照资源类和处置类对建筑垃圾进行分类利用或处置，资源类建筑垃圾包括工程渣土、工程泥浆；处置类建筑垃圾包括工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾。其中：工程渣土主要指各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的，包括具有可利用价值的开槽黄土和砂石，以及混合碎石料等无法直接利用的杂填土。

工程施工单位按规定报备《建筑垃圾处理方案备案(处置备案)》和《建筑垃圾处理方案备案(利用备案)》。其中，工程垃圾、拆除垃圾的处置情况在处置备案中体现；工程渣土和工程泥浆的利用情况在利用备案中体现。

二、24号文中工程渣土、工程泥浆、拆除垃圾、工程垃圾与27号文的建筑垃圾运输处置费用对应关系如下：

	24号文-建筑垃圾分类
	27号文-建筑垃圾运输处置费用分类

	资源类
	工程渣土
	主要指各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的，包括具有可利用价值的开槽黄土和砂石。
	弃土（石）方

运输处置费用
	土石方工程或地基基础工程等施工中产生的除现场留存土、渣土外所有外运土（石）方运输和（或）消纳费用。

	
	
	主要指各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的，混合碎石料等无法直接利用的杂填土。
	渣土运输处置费用
	建设工程的维修改造或局部拆除、地下障碍物拆除、土石方工程或地基基础工程等施工产生的废弃物运输和消纳费用。



	
	工程泥浆
	主要指钻孔桩基施工、地下连墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。
	
	

	处置类
	拆除垃圾
	主要指各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的弃料。
	
	

	
	工程垃圾
	主要指各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的无机非金属类弃料，如废弃砼砌块类、废弃砖渣类、废弃混凝土类等，鼓励设置场内处置设备进行资源化利用。难以就地利用的，应进入建筑垃圾资源化处置设施进行处置。
	施工垃圾运输处置费用
	建设工程中除弃土（石）方和渣土项目外施工产生的建筑废料和废弃物、办公生活垃圾、现场临时设施拆除废弃物和其它弃料等的运输和消纳费用。


说明：1.建设工程中装饰装修工程施工过程中产生的垃圾在27号文施工垃圾运输处置费用中测算。

2.房屋修缮工程拆除既有装饰产生的垃圾区分拆除对象在27号文渣土运输处置费用中测算。
本指引的措词表述和内容如有不到之处，敬请大家及时反馈指正！造价总站将根据反馈意见及时予以修订和完善。社会各界反馈有关本指引的意见、建议，请通过（010）55524555联系或发送邮箱zaojiachu@zjw.beijing.gov.cn。

本版本为2026年10月版。本指引如有修订，应以最新版本为准。

北京市建设工程造价管理总站

北京市房屋修缮工程定额管理站2026年10月



