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北京市2026年度第七批绿色建筑标识项目
	序号
	项目名称
	申报

单位
	标识星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报面积 （万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度
	单位产品工业建筑能耗
	单位建筑面积工业建筑能耗
	可再生能源利用率
	容积率
	单位产品取水量
	水的重复利用率
	可再循环建筑材料使用率
	废弃物回收利用量

	1
	北方华创N7工厂（北京半导体装备产业化基地扩产项目（四期）1#生产厂房、2号生产测试厂房等7项）
	北京北方华创微电子装备有限公司、

北京优量云产业计量技术创新研究院有限公司、

北京城建集团有限责任公司
	★★
	北京经济技术开发区
	工业建筑
	31.88
	76.75kgCO2/（㎡•a）
	2.12kgce/万元
	20.42

kgce/(㎡·a)
	太阳能光伏系统提供15.21%工业建筑用电
	2.00
	0.095m³/万元
	99.21%
	-
	-


	序号
	项目名称
	申报单位
	标识星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报面积（万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗、气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	可再生能源利用率
	年径流总量控制率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	2
	未来国际中心B座、C座、F座、G座（昌平区北七家镇未来科技城南区CP07-0600-0011、0016、0018、0020地块项目）
	北京未来科学城物业服务有限公司、北京未来科技城昌信置业有限公司、北京未来科学城置业有限公司、北京未来科学城智慧能源有限公司 、中国建筑科学研究院有限公司、中建二局第三建筑工程有限公司
	★★
	昌平区
	公共建筑
	13.83
	39.06kgCO2/（m2·a）
	围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低15%


	比国家标准降低-%


	用水效率等级达到2级的卫生器具数量比例达到88.54%


	房间隔声性能达到低限值要求；楼板撞击隔声性能达到低限值要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低30%


	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	-%，达到规划指标-%


	由可再生能源提供的生活热水比例63.13%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%、由可再生能源提供的电量比例-%


	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车100%；冲厕100%；冷却补水-%


	-%

	3
	北京和锦华宸0-1#~14#、3-1#~13#住宅楼（顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6050、6053地块二类居住用地项目）
	北京金兴保筑置业有限公司、

北京清华同衡规划设计研究院有限公司、

保利物业管理（北京）有限公司、

北京城建安装集团有限公司
	★★
	顺义区
	居住建筑
	11.78
	30.83kgCO2/（m2·a）
	围护结构热工性能提高15%；建筑供暖空调负荷降低-%


	比国家标准降低15%


	50%以上达到1级且其他达到2级


	房间隔声性能达到高限值要求；楼板撞击隔声性能达到高限值要求


	比国家标准GB/T 18883限值降低20%


	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密。


	全装修质量符合国家标准规定。


	30%，达到规划指标100%


	由可再生能源提供的生活热水比例-%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%、由可再生能源提供的电量比例-%


	85%

	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；冲厕-%；冷却补水-%


	50%




