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北京市2026年度第八批绿色建筑标识项目
	序号
	项目名称
	申报

单位
	标识星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报面积 （万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗、气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	可再生能源利用率
	年径流总量控制率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	中国移动国际信息港2期2号楼、3号楼（中国移动国际信息港网管支撑中心工程、业务支撑中心工程项目）
	中移园区建设发展有限公司、

中国移动通信有限公司、

中国建筑科学研究院有限公司
	★★
	昌平区
	公共建筑
	13.57
	42.75

kgCO2/(m2·a）

	围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低-%
	比国家标准降低-%
	22.90%达到二级
	房间隔声性能达到低限值；楼板撞击隔声性能达到低限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低30%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	-%，达到规划指标-%
	由可再生能源提供的生活用热水比例-%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例72.22%、由可再生能源提供的电量比例-%
	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车100%；冲厕100%；冷却补水-%


	-%


