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北京市2026年度第九批绿色建筑标识项目
	序号
	项目名称
	申报

单位
	标识星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报面积 （万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗、气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	可再生能源利用率
	年径流总量控制率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	北京财富中心写字楼（北京财富中心二期写字楼项目）
	北京香江兴利房地产开发有限公司、第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司兴利财富物业管理分公司、北京智泓绿能科技有限公司
	★★
	朝阳区
	办公建筑
	17.63
	84.68kgCO2/（m2·a）

	围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低-%


	比国家标准降低-%


	全部达到2级
	房间隔声性能达到低限值；楼板撞击隔声性能达到高限值


	比国家标准GB/T 18883限值降低30%


	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	-%，达到规划指标-%


	由可再生能源提供的生活热水比例-%；由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%；由可再生能源提供的电量比例-%


	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；冲厕-%；冷却补水-%


	-%

	2
	正大侨商中心(北京市CBD核心区Z14地块商业金融项目）
	正大侨商房地产开发有限公司、北京正大帝豪物业管理有限公司、精信逸佰质检技术服务（北京）有限公司
	★★
	朝阳区
	办公建筑
	31.48
	65.72

kgCO2/(m2·a）

	围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低3.25%
	比国家标准降低-%
	50%达到二级
	房间隔声性能达到低限值；楼板撞击隔声性能达到低限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	-%，达到规划指标-%
	由可再生能源提供的生活用热水比例-%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%、由可再生能源提供的电量比例-%
	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；冲厕-%；冷却补水-%


	-%

	3
	北京市大兴区壹兴雅苑项目
	北京壹兴置业有限公司、中国中建设计研究院有限公司、中建研科技股份有限公司、中建三局集团北京有限公司、中建壹品物业运营有限公司、

北京建拓工程管理有限公司
	★★
	大兴区
	居住建筑
	13.88
	19.56kgCO2/(m2·a）
	围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低15.05%


	比国家标准降低45%


	全部达到2级


	房间隔声性能达到低限和高限平均值；楼板撞击隔声性能达到高限值


	比国家标准GB/T 18883限值降低20%


	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密


	全装修质量符合国家标准规定


	30%,达到规划指标100%


	由可再生能源提供的生活热水比例-%；

由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%；

由可再生能源提供电量比例6.27%


	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水非传统水源用水量比例-%；

冲厕用水比例-%；

冷却水补水比例-%


	30%




