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北京市2026年度第十批绿色建筑标识项目
	序号
	项目名称
	申报

单位
	标识星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报面积 （万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗、气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	可再生能源利用率
	年径流总量控制率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	北京发展大厦
	北京首开野村不动产管理有限公司
	★★
	朝阳区
	公共建筑
	5.12
	66.18kgCO2/（m2·a）

	围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低-%


	比国家标准降低-%


	全部达到2级
	房间隔声性能达到低限和高限平均值；楼板撞击隔声性能达到低限和高限平均值

	比国家标准GB/T 18883限值降低5%


	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	-%
	由可再生能源提供的生活热水比例-%；由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%；由可再生能源提供的电量比例-%


	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；冲厕-%；冷却补水-%


	-%

	2
	知本家园（小屯西路棚户区改造项目25-132地块商品房2-1#～2-6#住宅楼及D2#地下车库）
	北京城建房地产开发有限公司、北京市住宅建筑设计研究院有限公司、北京城建八建设发展有限责任公司、北京城建五建设集团有限公司、北京城建置业有限公司 
	★★
	丰台区
	居住建筑
	12.97
	26.20kgCO2/（m2·a）
	围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低10%
	比国家标准降低20%


	全部达到2级
	房间隔声性能达到低限和高限平均值；楼板撞击隔声性能达到高限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%


	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	30%，达到规划指标100%
	由可再生能源提供的生活用热水比例-%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%、由可再生能源提供的电量比例7.97%
	85%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；冲厕-%；冷却补水-%


	10%


