京建法〔2018〕7号附件2

建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位

| **序号** | **主要产品** | **常见规格尺寸** | **性能指标** | **适用的工程部位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生细骨料 | 粒径0-4.75mm | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 建筑工程：地基回填等部位。其它工程：路基、基层、路面结构回填等部位。 |
| 2 | 再生粗骨料 | 粒径4.75-9.5mm | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 建筑工程：地基回填等部位。其它工程：路基、基层等部位。 |
| 粒径9.5-26.5mm | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 建筑工程：地基回填等部位。其它工程：路基等部位。 |
| 3 | 再生骨料混凝土路缘石 | 供需双方协商确定 | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 建筑工程：小区道路的路缘部位。其它工程：机动车道、人行道、自行车道、立交、铁路、地铁、广场等道路交通工程的路缘部位。 |
| 4 | 再生骨料混凝土路面砖 | 供需双方协商确定 | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 建筑工程：小区道路的路面部位。其它工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程的路面部位。 |
| 5 | 再生骨料混凝土透水砖 | 供需双方协商确定 | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 建筑工程：小区道路中人行道、自行车道的路面部位。其它工程：人行道、自行车道、景观道路（绿道）、广场等市政工程的路面部位，绿化小品的围护部位。 |
| 6 | 再生骨料混凝土植草砖 | 供需双方协商确定 | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 建筑工程：小区道路、停车场的路面部位。其它工程：景观道路（绿道）、广场、停车场等市政工程的路面部位，绿化小品、绿化护坡的围护部位，河岸及湖岸的水工部位。 |
| 7 | 再生骨料混凝土小型空心砌块 | 390mm\*190mm\*190mm | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 建筑工程：围墙、基础砖胎膜等部位。其它工程：基础砖胎膜、护坡等部位。 |
| 8 | 再生骨料非承重混凝土多孔砖 | 供需双方协商确定 | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 建筑工程：围墙、基础砖胎膜等部位。其它工程：基础砖胎膜、护坡等部位。 |
| 9 | 冗余土 | 供需双方协商确定 | 性能指标应符合相关技术标准、规范的要求 | 其它工程：堆山造景等。 |