附件3

# 三级指标不合格项次统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评估指标** | **检查项次** | **不合格项次** | **不合格率** | **得分率较低的三级指标** |
| **生产信息平台管理** | 1710 | 57 | 3.33% | 投料数据中原材料名称、材料类型数据上传是否正常、运输单的名称是否与施工许可证的名称一致、投料数据中的盘号是否重复、水重量偏差预警、外加剂重量偏差预警 |
| **生产管理** | 2736 | 268 | 9.80% | 配合比调整记录、生产调度人员日志、质检人员工作日志、搅拌机操作人员日志、（首次使用配合比）开盘鉴定 |
| **原材料管理情况** | 6498 | 215 | 3.31% | （粉煤灰）试验记录、存储措施、（矿粉）试验记录、（膨胀剂）试验记录、（水泥）试验记录 |
| **出厂质量管理** | 1368 | 226 | 16.52% | 工作性不满足要求时的调整记录、剩退灰处理记录、剩退灰记录台账、混凝土试件的存放是否符合要求、预拌混凝土运输单 |
| **试验室管理** | 4104 | 460 | 11.21% | 试验报告、试验记录、设备布局、混凝土试件的制作环节是否符合标准要求、（混凝土抗压强度）试验记录 |
| **合计** | 16416 | 1226 | 7.47% | / |