附件2

能耗限额确定方法

公共建筑能耗限额依据建筑面积和本市同类型建筑能耗指标确定，即：

 

式中: ——能耗限额（kgce）

——同类型建筑能耗指标（kgce/m2）

——建筑面积（m2）

各建筑类型的如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **建筑类型** | **kgce/m2** |
| 办公 | 26.3 |
| 商场 | 73.7 |
| 宾馆饭店 | 57.6 |
| 文化 | 22.3 |
| 医疗卫生 | 57.5 |
| 体育 | 22.3 |
| 教育 | 22.3 |
| 科研 | 73.7 |
| 综合 | 22.3 |
| 其他 | 22.3 |

注：电力的标煤折算系数依本市当年火力发电标准煤耗确定